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一、商务要求
1、 采购清单
	序号
	项目内容
	数量
	★供选择品牌
	备注

	（一）
	55英寸商用电视机
	30台
	TCL、康佳、创维、华为、海信
	详见主要技术参数要求

	（二）
	65英寸商用电视机
	20台
	
	详见主要技术参数要求


2、 主要技术参数要求
(1) 55英寸商用电视机参数要求
	序号
	品名
	类别
	功能/参数

	1
	屏体
	尺寸
	屏幕尺寸：55寸

	
	
	
	参考尺寸（不含底座）：
1225.4mm×717mm

	
	
	2K/4K屏
	4K

	
	
	屏幕类型
	LED

	
	
	物理分辨率
	3840×2160

	
	
	支持分辨率
	3840×2160

	
	
	对比度
	5000：1

	
	
	刷新频率
	不低于60Hz

	2
	配置
	运行内存/RAM
	不低于2G

	
	
	存储内存
	不低于32G

	
	
	CPU
	不低于四核

	3
	本机信息
	文字版
	√

	4
	商用系统酒店功能
	开机画面设定
	√

	
	
	开机动画设定
	√

	
	
	开机logo设定
	√

	
	
	开机音量控制
	√

	
	
	最大音量控制
	√

	
	
	开机频道设置与锁定
	√

	
	
	TV频道设置
	√

	
	
	DTMB频道设置
	√

	
	
	默认信号源
	√

	
	
	频道禁用
	√

	
	
	上电开机
	√

	
	
	无操作待机
	√

	
	
	无信号待机
	√

	
	
	假待机
	√

	
	
	开机恢复
	√

	
	
	通电状态记忆
	√

	
	
	无信号待机
	√

	
	
	U盘克隆
	√

	
	
	主页替换
	√

	
	
	U盘安装应用
	√

	
	
	爱投屏禁用
	√

	
	
	恢复出厂
	√

	
	
	电源指示灯状态可调整（关闭）
	√

	5
	整机认证要求
	功能性认证
	HDMI认证
	√

	
	
	

CCC认证
	GB 17625.1-2012
	√

	
	
	
	GB/T 9254.1-2021
	√

	
	
	
	GB 4943.1-2022
	√

	
	
	节能认证
	GB 24850-2020
	√

	
	
	有害物质要求
	GB/T 26572-2011
	符合国家 ROHS 标准

	
	
	★能效要求
	GB 24850-2020
	不低于二级能耗


(2) 65英寸商用电视机参数要求
	序号
	品名
	类别
	功能/参数

	1
	屏体
	尺寸
	屏幕尺寸：65寸

	
	
	
	参考尺寸（不含底座）：
1445mm×837mm

	
	
	2K/4K屏
	4K

	
	
	屏幕类型
	LED

	
	
	物理分辨率
	3840×2160

	
	
	支持分辨率
	3840×2160

	
	
	对比度
	5000：1

	
	
	刷新频率
	不低于60Hz

	2
	配置
	运行内存/RAM
	不低于2G

	
	
	存储内存
	不低于32G

	
	
	CPU
	不低于四核

	3
	本机信息
	文字版
	√

	4
	商用系统酒店功能
	开机画面设定
	√

	
	
	开机动画设定
	√

	
	
	开机logo设定
	√

	
	
	开机音量控制
	√

	
	
	最大音量控制
	√

	
	
	开机频道设置与锁定
	√

	
	
	TV频道设置
	√

	
	
	DTMB频道设置
	√

	
	
	默认信号源
	√

	
	
	频道禁用
	√

	
	
	上电开机
	√

	
	
	无操作待机
	√

	
	
	无信号待机
	√

	
	
	假待机
	√

	
	
	开机恢复
	√

	
	
	通电状态记忆
	√

	
	
	无信号待机
	√

	
	
	U盘克隆
	√

	
	
	主页替换
	√

	
	
	U盘安装应用
	√

	
	
	爱投屏禁用
	√

	
	
	恢复出厂
	√

	
	
	电源指示灯状态可调整（关闭）
	√

	5
	整机认证要求
	功能性认证
	HDMI认证
	√

	
	
	

CCC认证
	GB 17625.1-2012
	√

	
	
	
	GB/T 9254.1-2021
	√

	
	
	
	GB 4943.1-2022
	√

	
	
	节能认证
	GB 24850-2020
	√

	
	
	有害物质要求
	GB/T 26572-2011
	符合国家 ROHS 标准

	
	
	★能效要求
	GB 24850-2020
	不低于二级能耗



