[bookmark: OLE_LINK7]询价文件
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]东莞能投特来电充电网运营有限公司需签约一家形象标识牌公司为充电站提供电站标识牌定制服务，现将相关情况介绍如下：
一、项目名称及内容
1、项目名称：东莞能投特来电形象标识牌采购项目；
2、采购内容：详见报价函（采购人按照实际场站地址，以采购订单形式分批、按需采购，结算以实际交付数量为准。）
3、合作期限：以正式合作协议签约开始为期1年有效。
二、项目发布
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK2]本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）发布（参照《东实集团招标采购管理办法》、《工程招标实施细则》、《采购实施细则》要求执行）。
三、响应人资格要求
1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】
2、未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）、（东实通〔2023〕37号）、（东实通〔2024〕163号）、（东实通〔2024〕195号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】
四、采购内容及要求
具体要求详见本询价文件。响应人须仔细阅读报价函，因未详细了解报价函造成报价项目遗漏、工艺不达标、后期增项，由响应人自行负责。
五、完成时间
[bookmark: _Hlk38897553]响应时效：服务期限一年，具体以合同约定为准。
六、支付方式
[bookmark: _Hlk38897977]1、响应人收到下定需求后与采购人核实采购清单，经双方核对无误后，采购人向响应人支付该批次标识牌金额的50%作为预付款。剩余50%金额付款前响应人需要向采购人提供等额增值税专用发票，采购人在收到发票后于10个工作日内向响应人付清费用；
七、报价
报价方式：
1、本项目采用固定单价报价模式，响应人所报单价为含税全包综合单价；
八、定标
本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量、工艺、质保、服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供应商。询价工作结束后，由招标采购工作小组将本次询价的相关情况按公司规定流程报批，最终确定成交人。
九、采取的合同文本
1、合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等等。确定成交单位后，成交单位在7个工作日内与采购人签订合同。
2、响应人需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。
十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）
1、 报价函（模板）及报价清单（清单自拟）。
2、法定代表人身份证明（模板）以及法定代表人身份证复印件。
3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件。
4、承诺函（模板）。
5、符合“响应人资格要求”对应的证明资料。
6、响应人认为需要提供的其他资料。
响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。
十一、响应文件份数
1、响应文件仅需提交正本1份，副本可自行决定是否提交（如需提交，副本份数需在封面注明，副本与正本内容一致）。
2、响应人承担与编写响应文件、参与询价相关的全部费用，无论询价结果如何，采购人不承担任何费用。
十二、开标时间及地址
[bookmark: _GoBack]1、开标时间：2026年7月31日（星期五）下午15:00（2026年7月31日下午14:00前为响应文件接收时间，以邮寄文件签收时间为准）。
2、响应文件接收地址：广东省东莞市松山湖研发5路1号林润智谷5栋1706 。
联系人：周池锦          
联系电话：17695730712 
十三、注意事项
[bookmark: _Hlk517879660]1、响应文件仅接收邮寄送达，不接受响应人现场递交，响应人须通过合法合规的邮寄渠道将寄至指定地点。
2、响应人须严格按照询价文件规定的截止时间完成邮寄送达，确保文件按时抵达指定地点。未按规定时间邮寄送达的，视为自动放弃投标资格，相关后果由响应人自行承担。
3、响应人应充分考虑物流时效、邮寄路程等因素，合理安排邮寄时间；建议选用可全程追踪物流信息的邮寄方式，以便及时掌握文件送达情况。
4、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
5、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。
6、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。
7、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。
8、本项目不接受响应人其他附加条件。
9、有下列情形之一的，纳入采购人供应商黑名单：
（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。
（2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。
（3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。


东莞能投特来电充电网运营有限公司
                    2026年7月22日


[bookmark: _Hlk524442005]附件一 ：报价函
报价函
东莞能投特来电充电网运营有限公司：
针对贵司东莞能投特来电形象标识牌采购项目，我司愿意以以下报价清单（税率13%）承接此项目。
	特来电充电站品牌标准化标识清单
	

	序号
	名称
	产品规格
	技术要求、工艺
	图片范例
	数量
	含税价单价

	1
	充电指引牌（立式）
	850*420*15
	单面内容，立柱直径100mm镀锌圆管，足1.5镀锌板抱箍安装上去内容UV打印，埋地安装
	[image: IMG_256]
	1
	

	2
	充电操作指示牌（立式）
	900*2040
	双面内容，左右立柱用76mm镀锌圆管，画面焊接厚度4公分，内容贴户外背胶，埋地安装
	[image: IMG_257]
	1
	

	3
	充电操作指示牌（立式双面）
	900*2040
	工艺同上
	[image: IMG_258]
	1
	

	6
	充电站牌 （竖版）
	500*2000*80
	足1.0镀锌板焊接双面造型，内容单面，左右立柱8*8镀锌方通焊接，中间画面焊接厚度5公分.内容大字雕10mmPVC字，小字丝印，埋地安装
	[image: IMG_259]
	1
	

	7
	充电站牌 （竖版双面）
	500*2000*80
	工艺同上
	[image: IMG_260]
	1
	

	8
	充电站落地牌
	1600*900*80
	足1.0镀锌板焊接双面造型，内容单面厚度8公分，内容贴背胶，底座侧厚30公分，直接摆放在地面
	[image: IMG_261]
	1
	

	9
	T1液冷超充广告牌
	1500*500*80
	工艺同上
	[image: IMG_262]
	1
	

	10
	V2G广告牌
	1600*600*80
	足1.0镀锌板焊接双面造型，内容单面厚度8公分，内容做软膜发光灯箱，底座侧厚30公分，直接摆放在地面
	[image: IMG_263]
	1
	

	11
	液冷超充区标志牌
	1600*420*80
	镀锌管焊接，双面烤漆，内容单面UV，
	[image: IMG_264]
	1
	

	12
	充电站牌 （横版）
	2500*350*100
	足1.0镀锌板焊接双面造型，内容双面厚度10公分，内容丝印，吊装
	[image: IMG_265]
	1
	

	13
	禁止占位牌（立式）
	850*420*15
	1.5mm铝板，折边，烤漆
字体UV，单面，含支架
整体高1600mm
（单面）
	[image: IMG_266]
	1
	

	14
	禁止占位牌（立式双面）
	850*420*15
	1.5mm铝板，折边，烤漆
字体UV，单面，含支架
整体高1600mm

	[image: IMG_267]
	1
	

	15
	禁止占位牌（挂式）
	600*300cm
	铝板，圆角，折边，烤漆
字体UV，单面，配抱箍
挂在灯柱上

	[image: IMG_268]
	1
	

	16
	监控区域提示牌
	300*100mm，单面，金属牌，固定于监控杆上
	1.2镀锌板焊接喷漆内容丝印，做抱箍固定在8CM的柱子上面
	[image: IMG_269]
	1
	

	17
	安全标识
	600*420mm，金属牌，固定在围网上或者墙壁上
	1.2镀锌板焊接喷漆内容丝印
四角打孔，钉于墙上或铁丝固定围网上
	[image: IMG_270]
	1
	

	18
	东莞超充
	规格：3500*913*280（mm）
	材质:镀锌板材、亚克力
工艺:面装亚克力
结构:镀锌方通焊接框架
底部焊钢板开拉爆孔
螺纹钢焊地笼、浇筑混泥土
1.5厚镀锌板双面
	[image: IMG_271]
	1
	

	19
	东莞超充
	规格：24000*620*280（mm）
	材质:镀锌板材、亚克力
工艺:面装亚克力
结构:镀锌方通焊接框架
底部焊钢板开拉爆孔
螺纹钢焊地笼、浇筑混泥土
1.5厚镀锌板双面
	[image: IMG_272]
	1
	

	20
	落地广告牌
	规格：80*60CM 
	2MM 铝板贴反光膜，背后用铝槽，78MM 直径圆管 1.5MM厚，烤漆处理，底座加 8MM 钢板，打拉爆
	[image: IMG_273]
	1
	

	
	运费
	东莞市内全境
	/
	每批物料运费
	1
	

	
	含税含运费合计
	
	


响应人名称（加盖公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
联系人：
联系电话：
日期：


附件二：法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞能投特来电充电网运营有限公司：
本证明书声明：注册于（国家名称）的　　（响应人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。
特此证明



响应人名称（加盖公章）：
响应人地址：
法定代表人（签名或盖私章）：
职务：






[bookmark: _Toc384752807]

[bookmark: _Hlk40704362]附件三：法人授权书

授权委托书

东莞能投特来电充电网运营有限公司：
本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（****）项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于  年  月  日至  年  月  日签字生效，有效期与询价有效期一致，特此声明。

响应人名称（加盖公章）：
响应人地址：
法定代表人（签字或盖章）：
职务：
受委托人（签字或盖章）：
职务：
日期：

附件四：承诺函
承诺函
东莞能投特来电充电网运营有限公司：
我司就参加东莞能投特来电形象标识牌采购项目投标工作，作出以下承诺：
我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应询价文件的要求，我公司所提供的 形象标识牌 等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。


响应人名称（加盖公章）：
响应人地址：
法定代表人（签字或盖章）：
职务：
日期：
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